88W8782功耗统计：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作模式 | 电流 | 说明 |
| 待机 | 200ua | WIFI不连接并切AP没有打开 |
| AP普通模式 | 140ma | 连接或者不连接，没有数据通信 |
| AP省电模式 | 32ma | 没有连接时大约32ma，有客户端连接时由于有间断的数据包通信导致没法统计 |
| STA普通模式 | 140ma | 连接或者不连接，没有数据通信 |
| STA省电模式（不连接） | 200ua |  |
| STA省电模式（连接） |  | 由于有间断的数据包通信导致没法统计，可参考AP省电模式的情况 |
| 收发数据 | 200ma | 全速收发 |